ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку национального стандарта «Требования к материалам и оборудованию используемому при капитальном ремонте общего имущества многоквартирных домов финансируемых за счет минимального размера взноса на капитальный ремонт установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации».
По программе стандартизации Технического комитета № 393 «Услуги (работы) в сфере жилищно-коммунального хозяйства и формирования комфортной городской среды»

Исполнитель: _____________________________________________________
Руководитель разработки: ___________________________________________
1. Основание для разработки: 
· Программа стандартизации Технического комитета № 393 «Услуги (работы) в сфере жилищно-коммунального хозяйства и формирования комфортной городской среды» на 2018 год.
2. Сроки выполнения  работ:
Начало:  ________________ г.
Окончание: ______________ г.
3. Основные цели и задачи разработки стандарта:

· Цель  разработки – Создание единых требований к материалам и оборудованию, включаемых в технические задания на проектирование и учитывающие требования законодательства об энергоэффективности и необходимости применения решений, снижающих дальнейшие расходы на эксплуатацию здания после завершения работ;
· Использование при капитальном ремонте общего имущества многоквартирных домов, выполняемом во исполнение Жилищного кодекса Российской Федерации качественных отечественных материалов и оборудования;
· Стандартизация состава работ в рамках видов, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
4. Характеристика объекта  стандартизации
Объектом стандартизации являются требования к материалам и оборудованию при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества по видам работ: 
1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

5) ремонт фасада;

6) ремонт фундамента многоквартирного дома;

7) утепление фасада;

8) переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

9) установка автоматизированных информационно-измерительных систем учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг;

10) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа).
Состав общего имущества по каждому виду принять в соответствии со статьей 36.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также Методическими рекомендациями по формированию состава работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, финансируемых за счет средств фондов капитального ремонта, утвержденным Минстроем России.
Национальный стандарт (далее – Стандарт) должен быть разработан с учетом:
- Жилищный кодекс Российской Федерации (с последующими изменениями);

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с последующими изменениями);

- Федеральный закон от 22. Июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими изменениями);

- Правила содержания общего имущества многоквартирного дома, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 (с последующими изменениями); 

- Правила установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. № 18 (с последующими изменениями);
- Требования к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. № 18 (с последующими изменениями);

- Правила пользования жилыми помещениями, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2006 г. №25 (с последующими изменениями);

- Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 (с последующими изменениями);

- Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. № 167 (с последующими изменениями); 

- Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 (с последующими изменениями);


- Порядок проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы российской федерации, средств юридических лиц, созданных российской федерацией, субъектами российской федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля российской федерации, субъектов российской федерации, муниципальных образований в уставных (складочных)капиталах которых составляет более 50 процентов, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427 (с последующими изменениями);

- Положение о разработке, передаче, пользовании и хранении инструкции по эксплуатации многоквартирного дома, утвержденное приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 1 июня 2007 г. № 45 (с последующими изменениями);

- Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. № 170 (далее – Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда); 

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115 (с последующими изменениями); 

- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 (далее – Положение о составе разделов проектной документации); 

- Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утвержденные Приказом Минстроя России от 9 февраля 2017 г. № 81/пр;


- Методические рекомендаций по реализации проектов и мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах, утвержденные Приказом Минстроя России от 19 сентября 2016 г. № 653/пр;

- Методические рекомендации по принятию субъектом Российской Федерации решений о внесении изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденные Приказом Минстроя России от 29 октября 2015 г. №774/пр;

- Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, утвержденное постановлением Госстроя СССР от 29 декабря 1973 г. № 279 (с последующими изменениями);

- Положение об организации, проведении реконструкции, ремонта и технического обследования жилых зданий объектов коммунального хозяйства и социально-культурного назначения (ВСН 58-88(р)), утвержденное приказом Госкомархитектуры Госстроя СССР от 23 ноября 1988 г. № 312; 

- Положение по техническому обследованию жилых зданий (ВСН 57-88(р)), утвержденное приказом Госкомархитектуры Госстроя СССР от 6 июля 1988 г. № 191 (далее – ВСН 57-88); 

- Правила оценки физического износа жилых зданий (ВСН 53-86(р)), утвержденные приказом Госгражданстроя СССР от 24 декабря 1986 г. № 446 (далее ВСН 53-86(р); 

- Ведомственные строительные нормы «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования» (ВСН 61-89(р)), утвержденные приказом Госкомархитектуры Госстроя СССР от 26 декабря 1989 г. № 250; 

- Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН 42-85(р)), одобренных приказом Гражданстроя СССР от 7 мая 1985 г. № 135 (в ред. изменений № 1, утвержденных приказом Госстроя России от 6 мая 1997 г. № 17-16) (с последующими изменениями);

- Инструкция по герметизации стыков при ремонте полносборных зданий (ВСН 40-96/КПР), утвержденная Управлением развития генплана г. Москвы 2 сентября 1996 г;
- Свод правил «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» (СП 31-102-2003), утвержденные постановлением Госстроя России от 21 августа 2003 г. № 153 (с последующими изменениями);

- Свод правил «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб» (СП 40-107-2003), утвержденный постановлением Госстроя России от 24 января 2003 г. № 10(с последующими изменениями);

- Свод правил «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» (СП 13-102-2003), утвержденные постановлением Госстроя России от 21 августа 2003 г. № 153; 

- Свод правил «Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий» (СП 31-107-2004), рекомендован к применению письмом Госстроя России от 28 апреля 2004 г. № ЛБ-131/9 (с последующими изменениями);

- Свод правил «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» (СП 10.13130.2009, утвержденный приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 25 марта 2009 г. № 180; 


- Свод правил «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция» (СП 54.13330.2016), утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 декабря 2016 г. № 883/пр;


- Свод правил «Организация строительства. Актуализированная редакция» (СП 48.13330.2011), утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 781;


- Свод правил «Свайные фундаменты. Актуализированная редакция» (СП 24.13330.2011), утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 786;


- Свод правил «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция» (СП 61.1333.2012), утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации  от 27 декабря 2011 г. № 608;


- Свод правил «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция» (СП 50.13330.2012), утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 265;


- Свод правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (СП 2.13130.2012), утвержденный и введенный в действие приказом МЧС России от 21 ноября 2012 г. № 693 (с последующими изменениями); 

- Свод правил «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» (СП 61.13330.2012), утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 608;


- Свод правил «Внутренний водопровод и канализация зданий» (СП 30.13330.2016), утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. №951/пр;

- Свод правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование»  (СП 60.13330.2016), утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. №968/пр ;

- Свод правил «Тепловые сети» (СП 124.13330.2012), утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 280;

- Свод правил «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87» (СП 45.13330.2017), утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. № 125/пр;

- Свод правил «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция» (СП 71.13330.2017), утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. № 128/пр;

-Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий (МДС 13-1.99), утвержденная постановлением Госстроя России от 17 декабря 1999 г.№ 79 (с последующими изменениями);

- Указания по применению федеральных единых расценок на ремонтно-строительные работы (МДС 81-38.2004), утвержденные постановлением Госстроя России от 9 марта 2004 г. № 37 (с последующими изменениями);

- Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004), утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. № 6 (далее – МДС 81-33.2004) (с последующими изменениями);

- Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001), - утвержденные постановлением Госстроя России от 28 февраля 2001 г. № 15 (далее – МДС 81-25.2001); 

- Сборник сметных норм и затрат на строительство временных зданий и сооружений при производстве ремонтно-строительных работ (ГСНр 81-05-01-2001), утвержденный постановлением Госстроя России от 7 мая 2001 г. № 46 (далее – ГСНр 81-05-01-2001); 

- Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время (ГСНр 81-05-02-2001), утвержденный постановлением Госстроя России от 19 июня 2001 г. № 61 (далее – ГСНр 81-05-02-2001); 

ГОСТ 3262-75. «Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия», утверждённый и введенный в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11 сентября 1975 г. № 2379;

ГОСТ 31311-2005. «Приборы отопительные. Общие технические условия», утверждённый и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 апреля 2006 г. № 80-ст;

ГОСТ Р 50838-2009 (ИСО 4437:2007) «Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические условия», утверждённый и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2009 г. № 1016-ст;

ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия», утверждённый и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2012 г. N 1983-ст;

ГОСТ Р 50345-2010. «Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока», утверждённый и введенный в действие приказом Федерального агентства Российской Федерации по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2010 г. № 710-ст;

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», утверждённый и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2012 г. № 1097-ст;

ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия», утверждённый и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2013 г. № 2387-ст;

ГОСТ 22689-2014 «Трубы и фасонные части из полиэтилена для систем внутренней канализации. Технические условия», утверждённый и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 ноября 2014 г. № 1639-ст.
5. Разделы Стандарта  и перечень основных  требований, устанавливаемых  стандартом:
Настоящее техническое задание (ТЗ) предусматривает разработку национального стандарта «Требования к материалам и оборудованию используемому при капитальном ремонте общего имущества многоквартирных домов финансируемых за счет минимального размера взноса на капитальный ремонт установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации» и Пояснительной записки с результатами опытного применения объекта стандартизации. 

Стандарт должен быть выполнен с учетом основных тенденций  развития  отрасли, отечественного и зарубежного опыта использования новой техники и применения современных материалов и методов строительства, а также усовершенствованных технологий производства.
В Стандарте необходимо отразить перспективные технологии и материалы, используемые  при выполнении капитального ремонта общего имущества по видам, с учетом практики, наработанной в субъектах Российской Федерации в период с 2014 года по настоящее время.
Стандарт  должен носить комплексный  характер  и не противоречить стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Стандарт должен быть разбит на части, каждая из которых является отдельным стандартом в составе Стандарта и содержит описание материалов, требований и оборудования по каждому виду работ. Объем каждой части должен составлять около 20 л. Нормативные документы, на которые делаются ссылки в Стандарте, должны быть представлены в приложении или сделаны выдержки из этих документов. 
Часть 1. Общие положения.
Часть 2. Внутридомовые инженерные системы электроснабжения.
Часть 3. Внутридомовые инженерные системы теплоснабжения.
Часть 4. Внутридомовые инженерные системы водоснабжения.
 Часть 5. Внутридомовые инженерные системы газоснабжения.
Часть 6. Внутридомовые инженерные системы водоотведения.
Часть 7. Ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт.
Часть 8. Ремонт крыш.

Часть 9. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме.
Часть 10. Ремонт фасадов.
Часть 11. Утепление фасадов.
Часть 12. Ремонт фундаментов.
Часть 13. Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю.
Часть 14. Установка автоматизированных информационно-измерительных систем учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг.
Часть 15. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа).
Каждая  часть должна содержать:
· Область применения.
· Нормативные ссылки.

· Термины и определения.

· Характеристики материалов.

· Методы (технологии) производства работ с  указанием необходимого для выполнения оборудования и механизмов.

· Контроль  качества работ.

· Приложения.

· Пояснительную записку с результатами опытного применения объекта стандартизации.
Примечания:

1. Перечень и наименования разделов документа могут быть уточнены в процессе разработки проекта стандарта.
6. Основные источники и взаимосвязь с другими стандартами, сводами правил и строительными нормами:
· ГОСТ 3262-75. «Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия», утверждённый и введенный в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11 сентября 1975 г. № 2379;

· ГОСТ 31311-2005. «Приборы отопительные. Общие технические условия», утверждённый и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 апреля 2006 г. № 80-ст;

· ГОСТ Р 50838-2009 (ИСО 4437:2007) «Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические условия», утверждённый и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2009 г. № 1016-ст;

· ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия», утверждённый и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2012 г. N 1983-ст;

· ГОСТ Р 50345-2010. «Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока», утверждённый и введенный в действие приказом Федерального агентства Российской Федерации по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2010 г. № 710-ст;

· ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», утверждённый и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2012 г. № 1097-ст;

· ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия», утверждённый и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2013 г. № 2387-ст;

· ГОСТ 22689-2014 «Трубы и фасонные части из полиэтилена для систем внутренней канализации. Технические условия», утверждённый и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 ноября 2014 г. № 1639-ст.

· Положение об организации, проведении реконструкции, ремонта и технического обследования жилых зданий объектов коммунального хозяйства и социально-культурного назначения (ВСН 58-88(р)), утвержденное приказом Госкомархитектуры Госстроя СССР от 23 ноября 1988 г. № 312; 

· Положение по техническому обследованию жилых зданий (ВСН 57-88(р)), утвержденное приказом Госкомархитектуры Госстроя СССР от 6 июля 1988 г. № 191 (далее – ВСН 57-88); 

· Правила оценки физического износа жилых зданий (ВСН 53-86(р)), утвержденные приказом Госгражданстроя СССР от 24 декабря 1986 г. № 446 (далее ВСН 53-86(р); 

· Ведомственные строительные нормы «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования» (ВСН 61-89(р)), утвержденные приказом Госкомархитектуры Госстроя СССР от 26 декабря 1989 г. № 250; 

· Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН 42-85(р)), одобренных приказом Гражданстроя СССР от 7 мая 1985 г. № 135 (в ред. изменений № 1, утвержденных приказом Госстроя России от 6 мая 1997 г. № 17-16) (с последующими изменениями);

· Инструкция по герметизации стыков при ремонте полносборных зданий (ВСН 40-96/КПР), утвержденная Управлением развития генплана г. Москвы 2 сентября 1996 г;
· Свод правил «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» (СП 31-102-2003), утвержденные постановлением Госстроя России от 21 августа 2003 г. № 153 (с последующими изменениями);

· Свод правил «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб» (СП 40-107-2003), утвержденный постановлением Госстроя России от 24 января 2003 г. № 10(с последующими изменениями);

· Свод правил «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» (СП 13-102-2003), утвержденные постановлением Госстроя России от 21 августа 2003 г. № 153; 

· Свод правил «Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий» (СП 31-107-2004), рекомендован к применению письмом Госстроя России от 28 апреля 2004 г. № ЛБ-131/9 (с последующими изменениями);

· Свод правил «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» (СП 10.13130.2009, утвержденный приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 25 марта 2009 г. № 180; 

· Свод правил «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция» (СП 54.13330.2016), утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 декабря 2016 г. № 883/пр;

· Свод правил «Организация строительства. Актуализированная редакция» (СП 48.13330.2011), утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 781;

· Свод правил «Свайные фундаменты. Актуализированная редакция» (СП 24.13330.2011), утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 786;

· Свод правил «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция» (СП 61.1333.2012), утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации  от 27 декабря 2011 г. № 608;

· Свод правил «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция» (СП 50.13330.2012), утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 265;

· Свод правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (СП 2.13130.2012), утвержденный и введенный в действие приказом МЧС России от 21 ноября 2012 г. № 693 (с последующими изменениями); 

· Свод правил «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» (СП 61.13330.2012), утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 608;

· Свод правил «Внутренний водопровод и канализация зданий» (СП 30.13330.2016), утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. №951/пр;

· Свод правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование»  (СП 60.13330.2016), утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. №968/пр ;

· Свод правил «Тепловые сети» (СП 124.13330.2012), утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 280;

· Свод правил «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87» (СП 45.13330.2017), утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. № 125/пр;

· Свод правил «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция» (СП 71.13330.2017), утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. № 128/пр;
· ГОСТ 1.5-2001 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению»;
· ГОСТ 8.310-90 «Государственная система обеспечения  единства измерений. Государственная служба стандартных справочных данных. Основные положения»;
· ГОСТ  Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»;
· ГОСТ  Р 1.4—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения»;
· ГОСТ  Р 1.5-2004. «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения»;
· ГОСТ  Р 1.12-2004. «Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения»;
· ГОСТ  Р 6.30-2003 «Унифицированные системы  документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов»;
· ГОСТ  Р ИСО 9000-2001* «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»;
· ОК (МК (ИСО/ИНФКО МКС)001-96) 001-2000 «Общероссийский классификатор стандартов».

При разработке стандарта учесть зарубежные документы из банка переводов  ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ».

Учесть  при разработке Стандарта европейские  нормы, СТБ EN, ТКП EN.

Конкретные  литературные источники по технологиям  указываются по частям.
7. Разрабатываемый Стандарт должен содержать:
1. Вопросы экономической целесообразности применения того или иного способа выполнения работ и экономической эффективности процесса строительства монтажа, наладки, утилизации;
2. Вопросы, связанные с гарантийными обязательствами на проведенные работы и используемые строительные материалы и изделия;

3. Строительные материалы и изделия без ссылок на межгосударственные или национальные стандарты либо без приведения существенных характеристик (например, прочность на растяжение, размер фракций и т.п.);
4. Требования к проектированию зданий, строений, сооружений, а так же к содержанию и составу проектной документации.
5. Этапы работы и  сроки их выполнения:
	Номера
этапов
	Содержание работ
	Исполнители (организации, предприятия)
	Сроки  выполнения
	Результат этапа
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	3.
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	5.
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10. Требования к оформлению
Результаты  работы должны быть представлены в  печатном виде в форме сброшюрованных альбомов (формат А4, иллюстрации) в 2-х экземплярах, и в электронном виде на СД диске в формате doc. 
11. Требования к составу Исполнителей

Доктора, кандидаты технических наук и инженеры, имеющие разработки, публикации и монографии по данной тематике…. 
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